Załącznik nr 8 do SIWZ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZKZL.271.4.2013

	 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa: 	Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
	 
Kod CPV	45000000-7   Roboty budowlane

Obiekt :		Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kod CPV :	45000000-7   Roboty budowlane

Adres:	 		ul. Ratuszowa 8, 64-500 Szamotuły

Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotułach

	 
Kod CPV	45000000-7   Roboty budowlane

Inwestor:	 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Lipowa 68, 64-500 Szamotuły

Wykonawca:	Zakład wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego 

	 
	W A R T O Ś Ć   K O S Z T O R Y S O W A  :	   0,00	zł
	Podatek VAT 8 %  :	   0,00	zł
	W A R T O Ś Ć   R O B Ó T   O G Ó Ł E M :	   0,00	zł
	 
	Słownie:  zero  złotych 00/100
	 
	Podstawa wyceny :	KNR i KNNR
	Poziom cen :	IV kwartał 2013 r.

	Opracował :	Z. Białasik – nr ewiden. uprawn. 198/78/PW.

                    		Data:  2013-12-23

	Budowa :	Wzmocnienie fundamentów metodą iniekcji strumieniowej
	Obiekt :	Budynek mieszkalny wielorodzinny 
	Adres :	ul. Ratuszowa 8, 64-500 Szamotuły
	                       
Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotułach

	 
	 
TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH
	Data: 2013-12-23	 Str. 1
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [zł ]

	Robocizna	Materiały	Koszty zakupu	Sprzęt	Koszty pośrednie	Zysk

	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	   0,00
	 
	Razem :	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	   0,00
	 
	Ogółem:	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	   0,00
	 
	Słownie: zero  złotych 0/100

	 

	PRZEDMIAR   R O B Ó T

Budowa: 	Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
	 
Kod CPV	45000000-7   Roboty budowlane

Obiekt :		Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kod CPV :	45000000-7   Roboty budowlane

Adres:	 		ul. Ratuszowa 8, 64-500 Szamotuły

Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotułach

	 
Kod CPV	45000000-7   Roboty budowlane

Inwestor:	 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Lipowa 68, 64-500 Szamotuły

Wykonawca:	Zakład wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego 

		

	Opracował :	Z. Białasik – nr ewiden. uprawn. 198/78/PW. 

	Budowa :	Wzmocnienie fundamentów metodą iniekcji strumieniowej
	Obiekt :	Budynek mieszkalny wielorodzinny 
	Adres :	ul. Ratuszowa 8, 64-500 Szamotuły
	                       
Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotułach
	 
	Data: 2013-12-23	 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	1	kalk. własna	1,000		szt.
		Wykonanie projektu wykonawczego wzmocnienia fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego
		położonego przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotułach

	2	kalk. własna	1,000		szt.
		Wykonanie projektu technologicznego wzmocnienia fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego
		położonego przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotułach

	3	401-0212-02-00	7,000		m3
		Skucie posadzki wzdłuż ścian dla wykonania kolumn „jet grouting” (szerokość około 1 m wzdłuż ścian). 
		Jako podobne do roboty rozbiórkowe.(analogia)
		28 m2 × 0,25 m

	4	KNR 401-0102-03-00 IGM Warszawa	31,750		m3
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Prace przygotowawcze, wykop wzdłuż ścian, wewnątrz i na zewnątrz budynku, dla wykonania kolumn „jet grouting”. 
		Grunt kat. IV. Jako podobne do wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna do 1,5 m .
		(28,00 + 35,5) × 0,5

	5	KNR 401-0422-04-00 IGM Warszawa	32,000		szt.
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Zabezpieczenie stropu w sąsiedztwie słupów, podczas podchywacania słupów. Podstemplowanie stropów oraz
		rozebranie stemplowań. Jako podobne do podstemplowanie zagrożonych stropów.
		8 × 4 szt.

	6	kalk. własna	1,000	
		Transport sprzętu, organizacja placu budowy oraz demobilizacja

	7	KNR 231-0804-01-00 IGM Warszawa	15,000		m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie ręczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm
		15,00 m × 1,00 m

	8	KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa	9,000		m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
		9,00 m × 1,00 m

	9	kalk. własna	181,050		m3
		Wykonanie kolumn „jet grouting” o długości 6m
		- 37 szt. o średnicy 100 cm
		- 4 szt. o średnicy 60 cm 

	10	KNR 401-0108-01-00 IGM Warszawa	25,000		m3
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Wywóz urobku powstałego podczas wykonywania kolumn „jet grouting”. 
		Jako podobne do wywozu ziemi i gruzu.

	11	KNR 401-0801-01-00 IGM Warszawa	18,000		m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Uzupełnienie posadzki z cegły budowlanej pełnej na podsypce piaskowej, na powierzchni ponad 0,5 m2 do 5,0 m2 
		w jednym miejscu - posadzka o grubości: 1 cegły

	                      Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

	Data: 2013-12-23	 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	12	KNR 401-0803-02-00 IGM Warszawa	10,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Uzupełnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na gładko

	13	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa	42,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem
		ciężarowym skrzyniowym

	14	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa	42,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : 
		- samochodem ciężarowym

	15	KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej

	 
- - -    Koniec  wydruku    - -

	K O S Z T O R Y S

	Budowa: 	Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
	 
Kod CPV	45000000-7   Roboty budowlane

Obiekt :		Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kod CPV :	45000000-7   Roboty budowlane

Adres:	 		ul. Ratuszowa 8, 64-500 Szamotuły

Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotułach

	 
Kod CPV	45000000-7   Roboty budowlane

Inwestor:	 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Lipowa 68, 64-500 Szamotuły

Wykonawca:	Zakład wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego 

 

	 
	Opracował :	Z. Białasik – nr ewiden. uprawn. 198/78/PW. 

	Budowa :	Wzmocnienie fundamentów metodą iniekcji strumieniowej
	Obiekt :	Budynek mieszkalny wielorodzinny 
	Adres :	ul. Ratuszowa 8, 64-500 Szamotuły
	                       
Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotułach

	Data: 2013-12-23	 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	1	kalkulacja własna	  1,000	szt.	  0,00	  0,00
		Wykonanie projektu wykonawczego wzmocnienia fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
		położonego przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotułach

	2	kalkulacja własna	  1,000	szt.	  0,00	  0,00
		Wykonanie projektu technologicznego wzmocnienia fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
		położonego przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotułach

	3	401-0212-02-00	  7,000	m3	  0,00	  0,00
		Skucie posadzki wzdłuż ścian dla wykonania kolumn „jet grouting” (szerokość około 1 m wzdłuż ścian). 
		Jako podobne do roboty rozbiórkowe.(analogia)
		28 m2 × 0,25 m

	 
	4	KNR  401-0102-03-00  IGM Warszawa	  31,750	m3	  0,00	  0,00
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
	 
		Prace przygotowawcze, wykop wzdłuż ścian, wewnątrz i na zewnątrz budynku, dla wykonania kolumn „jet grouting”. 
		Grunt kat. IV. Jako podobne do wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna do 1,5 m .
		(28,00 + 35,5) × 0,5

	 
	5	KNR  401-0422-04-00  IGM Warszawa	  32,000	szt.	  0,00	  0,00
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
	 
		Zabezpieczenie stropu w sąsiedztwie słupów, podczas podchywacania słupów. 
		Podstemplowanie stropów oraz rozebranie stemplowań. Jako podobne do podstemplowanie zagrożonych stropów.
		8 × 4 szt.

	 
	6	kalk. własna	  1,000		  0,00	  0,00
		Transport sprzętu, organizacja placu budowy oraz demobilizacja

	 
	7	KNR  231-0804-01-00  IGM Warszawa	  15,000	m2	  0,00	  0,00
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r. z uwzgl. BI do 9/96 ]		
	 
		Rozebranie ręczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm
		15,00 m × 1,00 m

	 
	8	KNR  231-0807-01-00  IGM Warszawa	  9,000	m2	  0,00	  0,00
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r. z uwzgl. BI do 9/96 ]		
	 
		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
		9,00 m × 1,00 m

	 
	9	kalkulacja własna	  181,050	m3	  0,00	  0,00
		Wykonanie kolumn „jet grouting” o długości 6 m:
		- 37 szt. o średnicy 100 cm 
		- 4 szt. o średnicy 60 cm

	                      Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

	Data: 2013-12-23	 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	10	KNR  401-0108-01-00  IGM Warszawa	  25,000	m3	  0,00	  0,00
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
	 
		Wywóz urobku powstałego podczas wykonywania kolumn „jet grouting”. Jako podobne do wywozu ziemi i gruzu.

	 
	11	KNR  401-0801-01-00  IGM Warszawa	  18,000	m2	  0,00	  0,00
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
	 
		Uzupełnienie posadzki z cegły budowlanej pełnej na podsypce piaskowej, na powierzchni ponad 0,5 m2 do 5,0 m2 
		w jednym miejscu - posadzka o grubości: 1 cegły

	 
	12	KNR  401-0803-02-00  IGM Warszawa	  10,000	m2	  0,00	  0,00
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
	 
		Uzupełnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na gładko

	 
	13	KNR  404-1101-02-00  IGM Warszawa	  42,000	m3	  0,00	  0,00
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
	 
		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym
		skrzyniowym

	 
	14	KNR  404-1101-05-00  IGM Warszawa	  42,000	m3	  0,00	  0,00
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
	 
		Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : - samochodem ciężarowym

	 
	15	KNR  231-0511-01-00  IGM Warszawa	  9,000	m2	  0,00	  0,00
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
	 
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej

	 
	Wartość kosztorysowa robót	   0,00
	 
	Słownie: zero  złotych 0/100

	 
	Budowa :	Wzmocnienie fundamentów metodą iniekcji strumieniowej
	Obiekt :	Budynek mieszkalny wielorodzinny 
	Adres :	ul. Ratuszowa 8, 64-500 Szamotuły
	                       
Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotułach

NAKŁADY  RMS

	Data: 2013-12-23	 Str. 1
	 
	Lp.	Alt.	Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość  [zł]
	 
	Robocizna
	 
	 1.			    999			Robocizna	  421,73120	r-g	  0,00	  0,00
	 
	Nakład robocizny :	  421,73120	r-g	Wartość :	  0,00
	 
	Materiały
	 
	 1.			1332000			Gwoździe budowlane gołe okrągłe	  16,00000	kg	  0,00	  0,00
	 2.			1411311			Kwas solny techniczny - roztwór 5%	  5,40000	kg	  0,00	  0,00
	 3.			1601799			Piaski do nawierzchni drogowych	  0,68670	m3	  0,00	  0,00
	 4.			1602099			Piaski do zapraw  budowlanych	  0,96000	m3	  0,00	  0,00
	 5.			1701100			Cement portlandzki 25 z dodatkami	  0,18140	t	  0,00	  0,00
	 
	 6.			1800100			Cegła ceramiczna pełna 25 × 12 × 6,5 cm	  549,00000	szt.	  0,00	  0,00
	 7.			2222001			Kostki brukowe betonowe gr. 6 cm - szare	  9,22500	m2	  0,00	  0,00
	 8.			2600120			Bale iglaste obrzyn. grub. 50-100 mm kl.III	  0,35200	m3	  0,00	  0,00
	 9.			2600621			Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	  0,25600	m3	  0,00	  0,00
	 10.			3930099			Woda	  0,18900	m3	  0,00	  0,00
	 
	 11.			3950010			Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.	  1,98400	m3	  0,00	  0,00
	Materiały pomocnicze

	Ogółem wartość materiałów :	  0,00
	 
	Sprzęt
	 
	 1.			  39521			Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	  38,71200	m-g	  0,00	  0,00
	 2.			  45110			Wibrator powierzchniowy z napędem elektrycznym	  1,17000	m-g	  0,00	  0,00
	 3.			  75260			Piła do cięcia kostki	  0,22500	m-g	  0,00	  0,00
	 
	Ogółem wartość sprzętu :	  0,00

	UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.
	UWAGA:  Wartości czynników RMS są zgodne z wartościami występującymi w kalkulacji kosztorysowej. Stąd możliwe jest wystąpienie
	                nieznacznej różnicy w stosunku do iloczynu " ilość * cena jedn.".
	UWAGA:  Wartości materiałów nie zawierają składnika kosztów zakupu.

	- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - -